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A U S S C H R E I B U N G S T E X T, Qualität 3000-CT
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Randeinfassungen für Wege, Beete und Rasenflächen 
aus längsgewellten Profilen,

Material: Gartenprofil 3000-CT, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP
Materialstärke: 2mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr 
große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial  vergleichbar ist.
Profilhöhe 100 mm
Profilhöhe 150 mm
Profilhöhe 200 mm

Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz),

Längsprofil (Standardlänge 240cm), Eckverbinder, 
bzw. Fertigung nach Angabe.
Alle Einzelteile sind mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) nach Herstellervorschrift zu verbinden. Die Profile sind je nach Bodenbeschaffenheit (gewachsener Boden) direkt einzubringen oder auf 10 cm Betonfundament mit beidseitiger Rückenstütze zu versetzen. Alternativ können die Profile zur Befestigung mit Erdanker  (Empfehlung: 1 Stück / lfm) eingebaut werden. Im fertigen Zustand sollten die Profile höhengerecht eingebaut sein. 
Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38, D-94081 Fürstenzell





Tel: 08502-91630 – Fax: 08502-916320





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1

3000-CT, Gerade Ausführung Standardlängen
Profilhöhe 100 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 2

3000-CT, Vorgebogen in angegebenen Radien
Profilhöhe 100 mm




.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 3

3000-CT, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 100 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 4

3000-CT, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 100 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
Pos. 5

3000-CT, Gerade Ausführung Standardlängen
Profilhöhe 150 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 6

3000-CT, Vorgebogen in angegebenen Radien
Profilhöhe 150 mm




.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 7

3000-CT, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 8

3000-CT, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 9

3000-CT, Gerade Ausführung Standardlängen

Profilhöhe 200 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 10

3000-CT, Vorgebogen in angegebenen Radien
Profilhöhe 200 mm




.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 11

3000-CT, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 12

3000-CT, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
Bedarfspos.
Verbindungsplättchen für Profilhöhe 100 mm, GVP-CT 100050


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150mm/200mm, GVP-CT 150050


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
L- Winkel 100/125 mm (für Profilhöhe 100mm)



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
L- Winkel 145/185 mm (für Profilhöhe 150mm / 300mm)



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 315 mm (für Profilhöhe 100mm), GEA-CT 604315


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 400 mm (für Profilhöhe 150mm und höher), GEA-CT 605400


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 750 mm, GEA-CT 605750


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
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