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A U S S C H R E I B U N G S T E X T, Qualität 3000-W
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Randeinfassungen für Wege, Beete, Teich und Rasenflächen 
aus längsgewellten Profilen,

Material: Gartenprofil 3000-W, Nirosta® Edelstahl, Werkstoff 1.4301

· 8,5% Nickelanteil, 18% Chromanteil (Chrom-Nickel-Stahl)
Materialstärke: 1,5mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr 
große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Profilhöhe 150 mm
Profilhöhe 300 mm
Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz),

Längsprofil (Standardlänge 240cm), Eckverbinder, bzw. Fertigung nach Angabe.
Alle Einzelteile sind mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) nach Herstellervorschrift zu verbinden. Die Profile sind je nach Bodenbeschaffenheit (gewachsener Boden) direkt einzubringen oder auf 10 cm Betonfundament mit beidseitiger Rückenstütze zu versetzen. Alternativ können die Profile zur Befestigung mit Erdanker (Empfehlung: 1 Stück / lfm) eingebaut werden. Im fertigen Zustand sollten die Profile höhengerecht eingebaut sein. 
Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38, D-94081 Fürstenzell





Tel: 08502-91630 – Fax: 08502-916320





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1

3000-W, Gerade Ausführung Standardlängen
Profilhöhe 150 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 2

3000-W, Vorgebogen in angegebenen Radien
Profilhöhe 150 mm




.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 3

3000-W, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 4

3000-W, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 5

3000-W, Gerade Ausführung Standardlängen
Profilhöhe 300 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 6

3000-W, Vorgebogen in angegebenen Radien
Profilhöhe 300 mm




.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 7

3000-W, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 300 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

__________________________________________________________________________

Pos. 8

3000-W, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 300 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150 mm / 300 mm


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
L- Winkel 145/185 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 400 mm, GEA 605400


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 750 mm, GEA 605750


.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
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