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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Gartenprofil PRO-S Edelstahl 1.4016
Randeinfassungen für Wege, Beete und Rasenflächen 
aus im unteren Bereich längsgewellten Profilen, 
Sichtbereich der Profile glatt (Höhe 100 mm), 
mit abgerundeter Oberkante (Verletzungsschutz),
Profilhöhe 150mm 

Material: Nirosta® Edelstahl, Werkstoff 1.4016  

             -16,5% Chromanteil (Chrom-Stahl)
Materialstärke:1,5mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, 

  

welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Alle Einzelteile sind mit Edelstahlschrauben nach Herstellervorschrift

zu verbinden und je nach Bodenbeschaffenheit direkt einzubringen oder

auf 10 cm Beton B 15 zu versetzen und anzukeilen.

Im fertigen Zustand sollten die Profile 3,0– 4,0 cm über Niveau

eingebaut sein. Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38, D-94081 Fürstenzell





Tel: 08502-91630 – Fax: 08502-916320





e-mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1

PRO-S, Gerade Ausführung, Standardlänge 240cm
Profilhöhe 150 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 2

PRO-S, Vorgebogen in angegebenen Radien (Sonderanfertigung)
Profilhöhe 150 mm


.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 3

PRO-S, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 4

PRO-S, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 400 mm, GEA 605400



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 750 mm, GEA 605750



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
Bedarfspos.
Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150mm 



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

_________________________________________________________________________

Bedarfspos.
L- Winkel 145/185 mm (für Profilhöhe 150mm)



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
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