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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Gartenprofil PRO-Z verzinkter Stahl
Randeinfassungen für Wege, Beete und Rasenflächen                  
aus im unteren Bereich längsgewellten Profilen, 

Sichtbereich der Profile glatt (Höhe 100 mm),
mit abgerundeter Oberkante (Verletzungsschutz),
Profilhöhe 150 mm und 200 mm
Material: verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C
Materialstärke: 2mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, 

welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Alle Einzelteile sind mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) nach Herstellervorschrift zu verbinden. Die Profile sind je nach Bodenbeschaffenheit (gewachsener Boden) direkt einzubringen oder auf 10 cm Betonfundament mit beidseitiger Rückenstütze zu versetzen. Alternativ können die Profile zur Befestigung mit Erdanker (Empfehlung: 1 Stück / lfm) eingebaut werden. Im fertigen Zustand sollten die Profile höhengerecht eingebaut sein. 
Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr.38
94081 Fürstenzell
Deutschland




Tel: +49 (0)8502 9163-0

Fax: +49 (0)8502 9163-20





E-mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1

PRO-Z, Gerade Ausführung, Standardlänge 240cm
Profilhöhe 150 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 2

PRO-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien (Sonderanfertigung)
Profilhöhe 150 mm


.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 3

PRO-Z, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 4

PRO-Z, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
Pos. 5

PRO-Z, Gerade Ausführung, Standardlänge 240cm

Profilhöhe 200 mm





.......... lfdm


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

___________________________________________________________________________

Pos. 6

PRO-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien (Sonderanfertigung)
Profilhöhe 200 mm


.......... lfdm


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 7

PRO-Z, Eckverbinder 90°


Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Pos. 8

PRO-Z, Eckverbinder Sonderwinkel 


Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

Bedarfspos.
Erdanker 400 mm, GEA 605400



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________

Bedarfspos.
Erdanker 750 mm, GEA 605750



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
Bedarfspos.
Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150mm / 200mm 



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

_________________________________________________________________________

Bedarfspos.
L- Winkel 145/185 mm (für Profilhöhe 150mm / 200mm)



.......... Stück


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

___________________________________________________________________________
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