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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Winkelprofil Basic, verzinkter Stahl, Qualität 3000-Z
Winkelprofil Basic - für geradlinigen Einbau 
Material: 3000-Z, verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C
Materialstärke: 2 mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Profile aus längsgewelltem verzinktem Stahl, mit 3 trapezförmigen, aufliegenden Flächen. Die 3 trapezförmigen Flächen sorgen für hohe Stabilität, die Profile sind nur für den geradlinigen Einbau geeignet. 
Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz).
Alle Einzelteile sind mit Schrauben nach Herstellervorschrift zu verbinden
Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Befestigung mittels Erdnägel oder Betondübel je nach Unterbau

Standard- Kantung
· Kantung   90/60 mm (Höhe / Breite)

· Kantung 130/70 mm (Höhe / Breite)

· Kantung 210/75 mm (Höhe / Breite)

Länge 2400 mm

Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38
94081 Fürstenzell
Deutschland




Tel: +49 (0)8502 9163-0

Fax: +49 (0)8502 9163-20





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com
Pos. 1

3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 90/60 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 2

3000-Z, Verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 90 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€
________________________________________________________________________________
Pos. 3

3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 130/70 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 4

3000-Z, verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 130 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
Pos. 5

3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 210/75 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 6

3000-Z, verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 210 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________

Pos. 7

Erdnägel Länge 290 mm x Durchmesser 9 mm (Karton à 34 Stk.)


.......... Karton


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
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