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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Winkelprofil Basic, Chrom-Nickel-Stahl,  Qualität 3000-W 
Winkelprofil Basic - für geradlinigen Einbau 
Material: 3000-W, Chrom-Nickel-Stahl, Nirosta® Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301 -8,5% Nickelanteil, 18% Chromanteil 
Materialstärke: 1,5 mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Profile aus längsgewelltem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301, mit 3 trapezförmigen, aufliegenden Flächen. Die 3 trapezförmigen Flächen sorgen für hohe Stabilität, die Profile sind nur für den geradlinigen Einbau geeignet. 
Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz)

Alle Einzelteile sind mit Schrauben nach Herstellervorschrift zu verbinden
Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Befestigung mittels Erdnägel oder Betondübel je nach Unterbau

Standard- Kantung

· Kantung 210/75 mm (Höhe / Breite)

Länge 2400 mm

Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38
94081 Fürstenzell
Deutschland




Tel: +49 (0)8502 9163-0

Fax: +49 (0)8502 9163-20





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com
Pos. 1

3000-W, Chrom-Nickel-Stahl, Winkelprofil Basic, Länge 2400mm, Kantung 210/75 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 2

3000-W, Chrom-Nickel-Stahl,  Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 210 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€
________________________________________________________________________________
Pos. 3

Erdnägel Länge 290 mm x Durchmesser 9 mm (Karton à 34 Stk.)


.......... Karton


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
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