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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Winkelprofil, Cortenstahl, Qualität 3000-CT
Winkelprofil
Material: 3000-CT, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP
Materialstärke: 2 mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Profile aus längsgewelltem Corten-Stahl, mit 13 trapezförmigen, aufliegenden Flächen. Durch die Aussparungen zwischen den trapezförmigen Flächen sind die

Winkelprofile biegbar. Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz)

Alle Einzelteile sind mit Schrauben nach Herstellervorschrift zu verbinden
Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten. 

Befestigung mittels Erdnägel oder Betondübel je nach Unterbau

Standard- Kantung
· Kantung 90/60 mm (Höhe / Breite)

Länge 2400 mm

Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38
94081 Fürstenzell
Deutschland




Tel: +49 (0)8502 9163-0

Fax: +49 (0)8502 9163-20





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com
Pos. 1

3000-CT, Cortenstahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 90/60 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 2

3000-CT, Cortenstahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 90 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€
________________________________________________________________________________
Pos. 3

Erdnägel Länge 290 mm x Durchmesser 9 mm (Karton à 34 Stk.)


.......... Karton


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
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