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A U S S C H R E I B U N G S T E X T
Winkelprofil, verzinkter Stahl, Qualität 3000-Z
Winkelprofil
Material: 3000-Z, verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C
Stärke: 2 mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.
Profile aus längsgewelltem, verzinktem Stahl, mit 13 trapezförmigen, aufliegenden Flächen. Durch die Aussparungen zwischen den trapezförmigen Flächen sind die

Winkelprofile biegbar. Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz).
Alle Einzelteile sind mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) nach Herstellervorschrift zu verbinden. Befestigung mittels Erdnägel oder Betondübel je nach Unterbau.
Standard- Kantung
· Kantung 90/60 mm (Höhe / Breite)

· Kantung 130/70 mm (Höhe / Breite)

Länge 2400 mm

Hersteller:
Fa. terra-S GmbH





Bahnhofstr. 38
94081 Fürstenzell
Deutschland




Tel: +49 (0)8502 9163-0

Fax: +49 (0)8502 9163-20





E-Mail: info@gartenprofil3000.com





Internet: www.gartenprofil3000.com
Pos. 1

3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 90/60 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 2

3000-Z, Verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 90 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€
________________________________________________________________________________
Pos. 3

3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 130/70 mm




.......... Stk.


EPrs.:................€
GPrs: ................... .€

________________________________________________________________________________
Pos. 4

3000-Z, verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 130 mm


.......... Stk.


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
Pos. 5

Erdnägel Länge 290 mm x Durchmesser 9 mm (Karton à 34 Stk.)


.......... Karton


EPrs.:............... €
GPrs: .....................€

________________________________________________________________________________
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